辅材：

**PVC:**联塑 伟星 日丰 符合JC/T 250-2007

**界面剂**：符合JCT2329-2015 建议马贝G（工地不得出现801 901 108等等违规胶水，袋子都不允许出现，出现一次赔钱1000给业主，不管你用没用！）

**腻子**：符合JG/T298-2010 环保符合gb18582-2020 品牌不限制. 耐水的话美巢800，不是1楼或者潮湿的房间用美巢400即可

**乳胶漆**：多乐士精装五合一系列 符合GBT9756-2018优等品 环保符合gb18582-2020 品牌不限制

**墙面瓷砖胶**：马贝C2TE 符合执行标准JC/T547-2017

**地面瓷砖胶**：马贝C2 (注意瓷砖胶不能加水泥，沙子。先加水，再加粉。加水的比率大概20-25%之间，一次不要搅拌太多，建议一次一包或者半包，搅拌完成后一个小时以内必须用完，用不完的一定不能再加水 直接丢掉！)

**拉毛：**马贝SP700 （拉毛就不用买瓷砖胶，薄贴就不用买拉毛乳液，二选一。）

（建议还是用瓷砖胶薄贴）

**背胶：**碱克，型号：大板背胶，膏状双组份的那款。即涂即贴，不需要等干！（实在没有薄贴师傅 也不愿意做拉毛的情况下才选择的做法）

**嵌缝石膏**：符合JC/T2075执行标准的。推荐 马贝弹性修补膏（很好用）

**轻钢**：符合GB/T11981-2008执行标准。建议圣戈班黄金龙骨

**石膏板**：符合执行标准GB/T9775-2008 就行，这里不要多花钱,圣戈班 可耐福 入门款即可

**填缝剂**：符合JC/T1004-2017 推荐：马贝2801 或者 马贝环氧141（如果对卫生间颜值有要求的话卫生间环氧，其他地方水泥基）建议让马贝的人员来做，真环氧对技术要求很高！环氧是假货重灾区没有之一！

**管道**：日丰 伟星 中间价位根据自己预算实体店购买。线管要求高的可以选用305中型管。

**漏电保护：**正泰 施耐德 德力西 （一定要安装，不能用空开替代）

**电线**：本地符合国标的BV线就行（师傅技术好的可以用BVR线）或者国内品牌：公牛 正泰 熊猫 远东执行标准：GB/T5023.3-2008

**防水**： 墙面K11的1型不限制品牌，地面执行标准JS2型不限制品牌。

**参考**: 墙面 ：雨虹G103 JC/T 2090-2011 1型

地面：雨虹300超柔 GB/T23445-2009 11型

**网线**：秋叶原 飞利浦 绿联 超6

**瓷砖**：不要买背面有脱模剂和蜡的. 有脱模剂 蜡纸 白灰的需要清理干净再铺贴。

瓷砖买：执行标准gb/t4100-2015 ，优等品，低吸水率 1类-A1a类，耐磨等级不低于3级，建议4-5级。

**配件**：

阴阳角条金属的 不能买PVC

金属骑马卡 2CM间距的